**2020年第四季度波形护栏等材料采购项目**

**询价文件**

**询价人：海南交控公路工程养护有限公司**

**2020年10月30日**

**报价须知**

拟通过询价确定2020年第四季度波形护栏等材料采购项目的供应商，现将有关询价事宜公告如下；

**一、项目概况**

（一）项目名称：海南交控公路工程养护有限公司2020年第四季度波形护栏等材料采购项目。

（二）采购方式：询价。

（三）询价人：海南交控公路工程养护有限公司。

（四）项目预算金额：486000.00元人民币（报价超出项目预算金额视为无效报价）。

（五）采购内容：包括两波护栏板630块（规格4320\*310\*85\*4）、立柱300根（规格Φ140\*2150\*4.5）、两波护栏板防阻块3000个（规格196\*178\*200\*4.5）等，具体详见采购清单。

**二、询价内容**

本项目将对此批采购2020年第四季度波形护栏等材料进行询价，并对申请人提交的报价文件进行评审，最终确定一家符合要求的供应商进行采购。

**三、申请人资格要求**

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具备完全民事行为能力、能够独立承担民事责任，具有固定经营场所。

（二）具有合格、有效的营业执照。

（三）具有此批采购材料的检测合格证书及检测报告。

（四）本次询价活动不允许两个及以上的申请人组成联合体参加。

**四、项目预算金额**

本项目预算金额为486000.00元（报价高于预算金额则视为无效报价）。

**五、供货期限**

本项目供货期限为15天 （自合同签订后订单下发之日起计算）。

1. **供货地点**

分别为万宁管理站、定安管理站等地。

**七、评审办法**

本项目询价工作由询价人自行组织，采用经评审最低价法确定中标人。询价人将组建询价评审小组，对在规定时间内送达的报价文件进行审查，若均符合询价文件相关要求则视为有效报价文件，再按报价由低到高的顺序推荐中标候选人，若出现报价相等的，则由询价人自行确定。

**八、采购清单**

本项目询价人已提供采购清单，请申请人根据采购清单提供完整、有效的报价函。

采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 两波护栏板 | 4320\*310\*85\*4 | 片 | 630 | 国标质量，热镀锌喷塑后≥4.2mm |
| 2 | 立 柱 | Φ140\*2150\*4.5 | 根 | 300 | 国标质量，热镀锌喷塑后≥4.6mm |
| 3 | 两波防阻块 | 196\*178\*200\*4.5 | 个 | 3000 | 国标质量，热镀锌喷塑后≥4.5mm |
| 4 | 防盗螺栓 | M16\*45 | 套 | 6000 | 国标质量、AB母防盗螺栓 |
| 5 | 防盗螺栓 | M16\*50 | 套 | 3000 | 国标质量、AB母防盗螺栓 |
| 6 | 防盗螺栓 | M16\*170 | 套 | 3000 | 国标质量、AB母防盗螺栓 |
| 7 | 两波单端头 | R160 | 个 | 10 | 国标质量，镀锌喷塑后≥4.2mm |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注： 付款方式：加工完毕，货到指定地点验收合格后15个工作日内付清全款。

**九、报价文件要求**

（一）报价函（需法定代表人或授权委托代理人签字，并加盖单位公章）；

（二）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（三）合格、有效的营业执照（复印件加盖单位公章）；

（四）具有此批采购材料的检测合格证书及检测报告；

（五）具有良好的商业信誉（提供近二年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函一份）。

（注：报价文件一式贰份，加盖公章及骑缝章，用牛皮纸密封在一个封袋中，封口加盖单位公章。）

**十、报价截止时间**

申请人必须于 2020年11月2日17时30分前将报价文件送至：海南省海口市琼山区滨江路首丹商业大厦1单元4层，联系人：陈先生，联系电话：0898-66711392，逾期送达者按弃权处理。

**报价文件格式**

**2020年第四季度波形护栏等材料采购项目**

**报 价 文 件**

（封面）

**申请人名称（盖章） ：**

**法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：**

**地址：**

**日期 ： 年 月 日**

**目录**

（一）报价函（需法定代表人或授权委托代理人签字，并加盖单位公章）；

（二）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（三）合格、有效的营业执照（复印件加盖单位公章）；

（四）具有此批采购材料的检测合格证书及检测报告；

（五）具有良好的商业信誉（提供近二年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函一份）。

**报价函**

海南交控公路工程养护有限公司：

我方已仔细研究了2020年第四季度波形护栏等材料采购项目询价文件的全部内容，愿意以人民币 元（大写金额为 ）的报价作为我方承担该项目全过程工作的总金额。如我方中选，我方将承诺在中选后规定的期限内与你方签订合同，并履行合同约定的责任和义务，在合同约定的期限内提供供应服务。  
 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

附件：报价明细表。

（其他说明请自行补充）。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

地址：

电话：

日期： 年 月 日

附件：报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 两波护栏板 | 4320\*310\*85\*4 | 片 | 630 |  |  | 国标质量，热镀锌喷塑后≥4.2mm |
| 2 | 立 柱 | Φ140\*2150\*4.5 | 根 | 300 |  |  | 国标质量，热镀锌喷塑后≥4.6mm |
| 3 | 两波防阻块 | 196\*178\*200\*4.5 | 个 | 3000 |  |  | 国标质量，热镀锌喷塑后≥4.5mm |
| 4 | 防盗螺栓 | M16\*45 | 套 | 6000 |  |  | 国标质量、AB母防盗螺栓 |
| 5 | 防盗螺栓 | M16\*50 | 套 | 3000 |  |  | 国标质量、AB母防盗螺栓 |
| 6 | 防盗螺栓 | M16\*170 | 套 | 3000 |  |  | 国标质量、AB母防盗螺栓 |
| 7 | 两波单端头 | R160 | 个 | 10 |  |  | 国标质量，镀锌喷塑后≥4.2mm |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本单价为运输到购买方目的地含税、含运费价。

付款方式：加工完毕，货到指定地点验收合格后15个工作日内付清全款。

**法定代表人身份证明**

申 请 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系（申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

申请人（盖章）：

日 期： 年 月 日

**法定代表人授权委托书**

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、 补正、递交、撤回、修改2020年第四季度波形护栏等材料采购项目报价文件，并签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：1.法定代表人身份证复印件

2.委托代理人身份证复印件

申请人（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签名或盖章）：

身份证号码：

日期： 年 月 日

**承诺函**

海南交控公路工程养护有限公司：

本公司承诺：本公司自递交报价文件之日止近二年内在经营活动中未有任何违法行为记录。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

日期： 年 月 日