**2021年G98海南环岛高速（东线段）万泉河大桥桥面钢护栏修复项目**

**询价文件**

**询价人：海南交控公路工程养护有限公司**

**2021年6月**

**报价须知**

**一、项目概况**

万泉河大桥位于G98海南环岛高速K80+400处，地处琼海市境内，跨越万泉河。桥梁全长505.50m，全宽13.25m，主桥为5跨预应力混凝土连续箱梁。本项目需对万泉河大桥桥面钢护栏、人行道进行修复，其中，更换护栏立柱221根、全桥护栏进行刷漆1036.288m2、人行道修复143.712m2。

**二、申请人资格要求**

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具备完全民事行为能力、能够独立承担民事责任，具有固定经营场所。

（二）具有合格、有效的营业执照。

（三）具有合格、有效的企业资质证书，且资质类别及等级为公路工程施工总承包叁级及以上。

（四）具有合格、有效的安全生产许可证。

（五）提供2020年1月以来有1个及以上类似本项目的经验和业绩〈如有，则须提供合同复印件加盖公章，或交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http//glxy.mot.gov.cn/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“工程名称”“项目类型”“合同价”“技术等级”“主要设计内容”“人员履约信息”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。〉

（六）本次询价活动不允许两个及以上的申请人组成联合体参加。

（七）与询价单位存在利害关系可能影响询价公正性的单位不得参加本次询价活动。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一询价活动。

（八）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的申请人，不得参与此次询价活动。

**三、询价内容**

本项目询价内容包括更换锈蚀的护栏立柱、护栏刷漆、人行道修复等，询价人将对申请人递交的报价响应文件进行评审，最终确定一家合格的单位进行2021年G98海南环岛高速（东线段）万泉河大桥桥面钢护栏修复项目施工。

**四、项目招标控制价**

本次询价设有招标控制价，招标控制价为人民币贰拾玖万伍仟贰佰壹拾叁元整（￥295213.00元），报价超出招标控制价则视为无效报价。

**五、项目工期**

本项目施工工期为：自甲方开工令（或通知）之日起30个日历天。

**六、评审办法**

本项目询价工作由询价人自行组织，采用经评审的最低价法确定中标人。询价人将组建询价评审小组，对在规定时间内送达的报价文件进行审查，若均符合询价文件相关要求则视为有效报价文件，再按报价由低到高的顺序推荐中标候选人，若出现报价相等的，则由询价人自行确定。

**七、招标工程量清单及实施方案（另附）**

本项目询价人已提供招标工程量清单及实施方案，请申请人根据招标工程量清单及实施方案提供完整、有效的报价函。

**八、报价文件要求**

1、报价函及报价清单（需法定代表人或授权委托代理人签字，并加盖单位公章）；

2、法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明（若为法定代表人亲自办理，则仅需提供法定代表人身份证明；若授权委托他人办理，则需提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书）；

3、合格、有效的营业执照（复印件加盖单位公章）；

4、合格、有效的企业资质证书（复印件加盖单位公章）；

5、具有合格、有效的安全生产许可证（复印件加盖单位公章）；

6、关联企业情况〈包括：申请人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；申请人控股或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；与申请单位负责人（既法定代表人）为同一人的其他单位名称〉；

7、具有良好的商业信誉（提供近3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函一份，提供在“信用中国”网、中国政府采购网、国家企业信用公示系统中未被列入失信被执行人名单的查询截图，截图必须显示查询时间）；

8、提供2020年1月以来有1个及以上类似本项目的经验和业绩〈如有，则须提供合同复印件加盖公章，或交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http//glxy.mot.gov.cn/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“工程名称”“项目类型”“合同价”“技术等级”“主要设计内容”“人员履约信息”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件〉。

（注：报价文件一式贰份，用牛皮纸密封在一个封袋中，封口加盖单位公章及骑缝章。）

**九、报价截止时间**

申请人必须于2021年6月4日17时30分前（法定公休日、法定节假日除外）将报价文件送至：海南省海口市琼山区滨江路首丹商业大厦1单元4层，联系人：林先生，联系电话：0898-66711392，逾期送达者按弃权处理。

**报价文件格式**

**2021年G98海南环岛高速（东线段）万泉河大桥桥面钢护栏修复项目**

**报 价 文 件**

（封面）

**申请人名称（盖章） ：**

 **法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：**

 **地址：**

**日期 ： 年 月 日**

**目录**

（一）报价函及报价清单（需法定代表人或授权委托代理人签字，并加盖单位公章）；

（二）法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明；

（三）合格、有效的营业执照；

（四）合格、有效的企业资质证书；

（五）合格、有效的安全生产许可证；

（六）关联企业情况〈包括：申请人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；申请人控股或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；与申请单位负责人（既法定代表人）为同一人的其他单位名称〉；

（七）良好的商业信誉（提供近3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函一份；提供在“信用中国”网、中国政府采购网、国家企业信用公示系统中未被列入失信被执行人名单的查询截图，截图必须显示查询时间）；

（八）2020年1月以来有1个及以上类似本项目的经验和业绩。

**报价函**

海南交控公路工程养护有限公司：

我方已仔细研究了2021年G98海南环岛高速（东线段）万泉河大桥桥面钢护栏修复项目询价文件的全部内容，愿意以人民币 元（大写金额为 ）的报价作为我方承担该项目全过程工作的总金额。项目施工工期为：自甲方开工令（或通知）之日起30个日历天。如我方中选，我方将承诺在中选后规定的期限内与你方签订合同，并履行合同约定的责任和义务，在合同约定的期限内提供交付服务。
 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

附件：2021年G98海南环岛高速（东线段）万泉河大桥桥面钢护栏修复项目报价汇总表

（其他说明请自行补充）。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

地址：

电话：

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| **投标报价汇总表** |
| 合同段：2021年G98海南环岛高速（东线段）万泉河大桥桥面钢护栏修复 |  | 标表1 |
|  |  |  |  |  |
| **序号** | **章次** | **科目名称** | **金额（元）** |
| 1 | 100 |  总 则 |  |
| 2 | 200 |  路 基 |  |
| 3 | 400 |  桥梁、涵洞 |  |
| 4 | 600 |  安全设施及预埋管线 |  |
| 5 | 第100章至第700章合计 |  |
| 6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |
| 7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |
| 8 | 计日工合计 |  |
| 9 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |
| 10 | 控制价 |  |
|  |  |  |
|
| 清单 第 1 页 | 共 1 页 |

|  |
| --- |
| **报价清单** |
| 合同段：2021年G98海南环岛高速（东线段）万泉河大桥桥面钢护栏修复 |  | 标表2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **清单 第100章 总 则** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103 | 临时工程与设施 |  |  |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 1 页 | 共 4 页 |
|  |  |  |  |  |  |
| **报价清单** |
| 合同段：2021年G98海南环岛高速（东线段）万泉河大桥桥面钢护栏修复 |  | 标表2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **清单 第200章 路 基** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  |  |  |
| -a | 人行道凿除 | m3 | 4.311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 2 页 | 共 4 页 |
|  |  |  |  |  |  |
| **报价清单** |
| 合同段：2021年G98海南环岛高速（东线段）万泉河大桥桥面钢护栏修复 |  | 标表2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **清单 第400章 桥梁、涵洞** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** |
| 403 | 钢筋 |  |  |  |  |
| 403-4 | 附属结构钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 底座锚固钢筋 | kg | 637.056 |  |  |
| -b | 底座钢板（10mm厚） | m2 | 44.554 |  |  |
| 410 | 结构混凝土工程 |  |  |  |  |
| 410-6 | 护栏基础 | m3 | 4.476 |  |  |
| 415 | 桥面铺装 |  |  |  |  |
| 415-2 | 水泥混凝土桥面铺装 |  |  |  |  |
| -a | 聚合物水泥砂浆桥面修复 | m2 | 143.712 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 3 页 | 共 4 页 |
|  |  |  |  |  |  |
| **报价清单** |
| 合同段：2021年G98海南环岛高速（东线段）万泉河大桥桥面钢护栏修复 |  | 标表2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **清单 第600章 安全设施及预埋管线** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** |
| 602 | 护栏 |  |  |  |  |
| 602-3 | 钢栏杆护栏 |  |  |  |  |
| -a | 钢栏杆护栏立柱更换 | 100根 | 2.210 |  |  |
| -b | 护栏防腐处理(二道底漆，一道面漆） | m2 | 1036.288 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第600章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 4 页 | 共 4 页 |

**法定代表人授权委托书**

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、 补正、递交、撤回、修改2020年高速公路隧道口增设自发光装置项目等7个项目竣（交）工检测报价文件，并签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：1.法定代表人身份证复印件

2.委托代理人身份证复印件

申请人（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签名或盖章）：

身份证号码：

日期： 年 月 日

**法定代表人身份证明**

申 请 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系（申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 申请人（盖章）：

日 期： 年 月 日

**申请人关联企业情况**

申请人应提供关联企业情况，包括：

1. 申请人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例。
2. 申请人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例。
3. 与申请人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

以上资料均需加盖单位公章。

**承诺函**

海南交控公路工程养护有限公司：

本公司承诺：本公司自递交报价文件之日止近三年内在企业经营活动中未有任何违法行为记录。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

 日期： 年 月 日